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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-16АM
Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423    www.teleinformsvyaz.ru
                       
        Источник электропитания БП-12-16АM предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 16А.     Перед эксплуатацией БП-12  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 
Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +10 С до +40 С,          относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-16АM  имеет внутреннею электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     100-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   210 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,0 В + 0, 1В

Выходной ток при круглосуточной работе (выход1)………………………………16 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….75Х160Х310
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….1,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

Во избежание перегрева блока в нише, ящики и шкафы не ставить.

    Не включать при неработающем вентиляторе.                                                  
Изготовлено в России.
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4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться индикатор. При подключении к источнику питания БП-12 соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5. Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-12  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2.  Выход из строя БП-12  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  ВО, 7 линия, д. 80, к.2    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34
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Дата продажи___________________________________________________

       Продавец __________________________________________________
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