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Накладной вандалозащищенный считыватель из дюраля. С 2-х цветным светодиодом, крашенный (порошковая покраска).
Красный – центральный вывод контактного устройства.   Клемма - А.


Черный – второй вывод контактного  устройства.              Клемма -  В.
Желтый – (+) красный светодиод.                                         Клемма – Х.
Синий – (-) зеленый светодиод.                                             Клемма – Z.

Белый – общий светодиода.
 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -30°С до +50°С, относительная влажность воздуха до 100 %.

